PŘEHLED

utahovacích momentů uváděných v tlg. dokumentaci

	místo
	č.v.
	utahovací moment

	Kliková skříň

Картер двигателя

	závrtné šrouby M 8
	4,9 Nm

	
	závrtné šrouby M 6
	3,9 Nm

	
	závrtné šrouby M 5
	2,9 Nm

	
	šroub Sh 1025
	5,9 Nm

	
	matice Sc 1028 víka lož. Sc 1005
	34 Nm

	
	                          víka lož. Sc 1006
	

	
	matice 0572441 příč.šroubu Sc 0102
	9,2 Nm

	
	matice Sc 1542 kužel. kola Sc 1541
	60-65 Nm

	
	
	

	Kliková hřídel
Коленчатый вал
	matice M5 pro záslepky Sc 2035
	3,6÷3,8 Nm

	
	                                        Sc 2036
	

	
	                                        Sh 2035 
	

	
	                                        Sh 2036
	

	
	
	

	Ojnice
Шатун 
	matice Sc 1028 šroub Sc 2330
	31,4 Nm

	
	нижние гайки шатуна
	

	Vačková skříň
Распредвал
	matice Sc 3751 kužel. kolo Sc 3750
	40 Nm+10 Nm

	
	гайка зубчатого колеса
	

	
	
	

	Přední víko
Передняя крышка
	matice M8 ke klik. skříni
	17 Nm

	
	šroub M8x22 k hornímu víku
	7 Nm

	
	
	

	Olejové čerpadlo
Масляный насос
	šroub Sh 6039 ke klik. skříni
	10 Nm(1 Nm

	
	соединение с картером
	

	Příruba s PS
Фланец пропеллера
	matice V506-0001
	300-350 Nm

	
	
	

	Alternátor
Генератор АС
	šroub M8x22 konzola Sh 0406A

šroub M8x65 k před. víku
	20 Nm

	
	
	

	
	šroub M8x16 rameno napínáku
	20 Nm

	
	šroub M10x117 alternátor

matice M10 
	40 Nm

	
	
	

	
	
	

	Hlava válce
Головка цилиндра
	matice Sc 1505 šroubu Sh 1025
гайки на шпильках
	30 Nm

po povolení 25 Nm

	Svíčky
Свечи 
	Свечи
накидная гайка 
	25 Nm
10 Nm


